Пожалуйста заполните данную анкету, чтобы наши специалисты имели полное представление о потребностях Вашего предприятия и могли предложить лучшее решение для Ваших задач.

Название организации:		
Адрес:		
Контактное лицо:		Отдел:		
Телефон:		Факс:		

Тип установки/механизма:		
Работа, выполняемая на установке/механизме:		
Число болтовых соединений		В смену	
Число смен 	В день	В неделю	В месяц	В год	
Диам. болта, шаг резьбы и длина		A/F:	
Тип болта / материал болта:		
Состояние поверхности / произведенная смазка	 да	 нет	смазка		
Требуемый крутящий момент / напряжение болта:	Nm	KN	
Мягкое соединение (градус оборота от точки соединения 30° - 720°):	 да	 нет	
Жесткое соединение (градус оборота от точки соединения <30°):	 да 	 нет	
Части, которые должны соединяться болтами / тип материала:		
 закручивание	 откручивание	 закручивание и откручивание	
Если болты должны затягиваться прикручены ли они уже?	 да	 нет	
Если закручено с приращениями, какими приращениями?		
Температура окружающей среды /атмосферные условия?		

Примечания:

	

:: Доступное пространство?
	
                  D =.............................
                  E =.............................
                  F =.............................
                  K =.............................
                  R1 =...........................
                  R2 =...........................
                  TK = BCD:.................
                  SW = A/F:..................	
:: Какой тип болтовых инструментов планируется применять?
Гидравлический гайковерт:	 MSX/T	MS	 MSX/T	TS	
	 FSX / SX	MS	 FSX / SX	TS	
Насосная станция:	 пневматическая	 электрическая	 ручной насос	
	электропитание	вольт	Гц	
Гайковерт:	 Пневматический	 Электрический	
	электропитание	Вольт	Гц	
Тензорный домкрат:	 с пружинным возвратом поршня	 без пружины	
	 	закручивание головки воротком	 	закручивание головки храповиком	
Мультипликатор :		
Электронное измерение крут. момента:		

:: Крутящий момент гидравлического гайковерта?
MSX:		FSX:	
     до 2.100 Nm	    до 15.500 Nm		    до 1.000 Nm	  до 20.000 Nm	
     до 4.500 Nm	    до 25.000 Nm		    до 2.500 Nm	  до 30.000 Nm	
     до 7.500 Nm	    до 40.000 Nm		    до 5.500 Nm	  до 45.000 Nm	
     до 12.000 Nm	    до 65.000 Nm		    до12.000 Nm		

:: Крутящий момент электрического /пневматического гайковерта?
     до 300 Nm	     до 750 Nm	    до 1.050 Nm	    до  2.500 Nm	
     до 4.500 Nm	     до 6.000 Nm	    до 1.500 Nm		

Анкета для электронного измерения крутящего момента

:: Какие параметры должны быть измерены?
	 Крутящий момент     угол поворота       Крутящий момент и угол поворота

:: Процесс операции?
 измерение с индикацией измеряемых величин
 измерение, индикация в документах
 измерение, индикация, контроль и документация 

:: Документирование процесса и измеряемых величин во время  применения?
 да	 нет

:: Печать результатов измерений? 
 принтер поставляемый с оборудованием 	 отдельный компьютер

:: Какие параметры должны быть напечатаны?
 Крутящий момент       угол      №. болта 	 дата 	 время

:: Какое питание индикатора и читающего устройства? 
 от сети питания	 от сети питания и батареи 

::  Нужно ли специальное программное обеспечение, которое должно быть поставлено для печатания сертификатов крутящего момента?
 да	 нет

Примечания:

	

	

			
(ФИО контактного лица)		(Подпись)